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CYBERLAB SECURITE 
PROGRAMME FORMATION ECHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS
RECEPTION – MONTAGE/DEMONTAGE – CONTRÔLE 

DURÉE :
2 jour (14 heures)
POUR QUI ? :
Toute personne appelé à monter, démonter de manière  occasionnelle, utiliser un échafaudage et contrôler un échafaudage.

MODALITÉ DE LA FORMATION
En Présentiel
PRIX NET :
500,00 €
Le prix de la formation est donné à titre indicatif, hors période en entreprise. Des prises en charges totales ou partielles sont possibles en fonction des financements des entreprises ou de partenaires



  							OBJECTIF DE LA FORMATION ?MONTER, DEMONTER, UTILISER ET RÉALISER LES VÉRIFICATIONS JOURNALIÉRE DES ECHAFAUDAGES 

Pratiquer le montage, la modification et le remontage d’un échafaudage de pied inferieur à 24 mètres conformément à la notice du fabricant, sans note de calcule de manière occasionnelle
Pratiquer le montage/démontage et contrôle journalier d’un échafaudage roulant
Utiliser un échafaudage en toute sécurité en respectant les instructions de la notice du fabricant
Réaliser les vérifications journalières







PRÉREQUIS


Cette formation ne nécessite pas de prérequis
MODALITÉ PEDAGOGIQUE

Statistiques 2025
Exposé en langue française avec support power-point, vidéo, échanges d’expériences, questions / réponses 

100% de stagiaires satisfaits
100% de réussite au titre professionnel

PROFIL DU FORMATEUR


Expert H.S.E, Spécialiste des échafaudages  


ACCESSIBILTÉ AU PSH
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours 
EVALUATION & VALIDATION

Évaluation à chaud
Validation des acquis par un examen QCM (20 questions)
Épreuve pratique (réaliser les bons gestes : Pas de mise en situation dangereuse









LE PROGRAMME DETAILLÉ



Partie théorique

- Dispositif de protection collective
- Différents types d’échafaudages de pied
- Responsabilités du monteur/utilisateur
- Article du décret 2004-924 
- Les points clés de la recommandation R408 et 457
- Zone de montage et co-activité
- Exploitation de la notice du fabricant, inventaire des éléments

Partie pratique
- Aménagement de l’aire de travail et réception de l’échafaudage (fixe et roulant)
- Inventaire des éléments
- Analyse de l'aire de montage 
- Stabilité de l’échafaudage (fixes et roulants)
- Montage et démontage d’un échafaudage fixe en lien avec la notice de montage du fabricant
- Mise en place des protection collectives
- Installation des planchers
- Principes de manutention
- Conditions d’utilisation d’un échafaudage et vérification journalière















MODALITES D’ACCÉS ET DE SUIVI
MODALITES D’INTERVENTION


Les stagiaires doivent venir avec les EPI contre les chutes de hauteur (A jour de la Vérification Générale Périodique inscrite dans le registre de sécurité, Arrêté du 19 mars 1993)
Les exercices pratiques avec les EPI contre les chutes de hauteur pourront être réalisés à des hauteurs significatives (pas de contre-indication médicale en travail en hauteur
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ QUE LE STAGIAIRE EST SUIVI UNE FORMATION À L’UTILISATION DES E.P.I CONTRE LES CHUTES DE HAUTEURS
Programme en date du 03/02/2026

NOTA
En INTRA ou en INTER
5 minimum et 10 participant maximum (uniquement en présentiel) 
Convention de formation (tarif, lieu horaires)
Feuille d’émargement par demi-journée
Attestation d’Aptitude 
Durée de validité 5ans



CYBERLAB SECURITE – FORMATIONS EN SECURITE AU TRAVAIL
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